경기도 옛길(영남길) 안내 시설물 제작․설치

시  방  서

2015년 2월

경기문화재단

제 1장 일반 시방서

□ 설치 목적

경기도 영남길 탐방로 이용객에게 영남길 이용의 편의성을 증대하고 영남길 전체 코스와 각 중요지점에 대한 해설을 안내판에 표시함으로써 탐방객의 안전하고 편리한 영남길 탐방과 주요 지점에 대한 이해를 도모한다.

□ 적용 범위

본 시방서는 경기도 영남길 구간(성남, 용인, 안성, 이천)의 각종 영남길 안내 표지판 제작•설치 공사에 적용한다.

□ 공사 개요

1. 공사명 : 경기도 옛길(영남길) 탐방로 안내 시설물 제작•설치

2. 수량, 위치, 문안, 규격, 재질 : 붙임문서 참조

※ 재질 규격, 시안은 변동될 수 있으며, 계약자는 안내 표지판의 제작설치 전 내용물에 대하여 발주자의 승인 후 시행하여야 한다.

□ 공사 기간

1. 본 사업의 기간은 다음의 각 시설물제작설치 기간에 맞추어 시설물을 제작설치 하여야 한다.

가. 1차 제작 설치 : 2015년 3월 2일 ~ 4월 17일

나. 2차 제작 설치 : 2015년 4월 1일 ~ 6월 30일

다. 3차 제작 설치 : 2015년 6월 1일 ~ 8월 28일

2. 기간의 변경

계약자는 위의 제작 설치 기간을 준수하여 공사를 진행하여야 하나 아래의 경우 발주처의 승인을 받아 그 기간을 변경할 수 있다.

가. 공사의 면적, 위치 등 공사 내용에 현저한 변동이 있을 때

나. 천재지변 등 불가항력에 의한 경우

다. 발주처의 지시에 의해 작업이 중단되었을 때

라. 기타 계약자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 공사가 지체된 경우

□ 일반사항

1. 계약자는 계약 체결 후 5일 이내에 작업을 착수해야 하며, 착공계 및 예정공정표 등 공사시행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

2. 계약자는 공사시행에 있어서 사전에 관계기관의 충분한 협의를 거쳐야 하며, 협의 사항에 대하여는 발주처의 방침을 받아 계획에 반영하여야 한다.

3. 계약자가 시방서의 일부를 변경하고자 할 때는 그 사유를 제작 전에 발주처에 제출하여 승인을 얻어야 한다.

가. 계약자는 계약 문서에 위배됨이 없이 사업을 이행하여야 하며, 이에 따른 이행과정에서 계약 문서에 위배된 사항에 대한 발주자의 시정 요구 또는 이행 촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

나. 계약자는 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

4. 시방서 변경

가. 공사진행 중 시방 내용의 변경이 불가피하거나 감독원의 요청에 따라 시방 변경사항이 발생할 때는 감독원과 협의 시행하며, 이로 인하여 외관이나 기능이 현저하게 변경될 경우에는 감독원의 승인을 득한 후 진행한다.

5. 재료 일반

가. 사업에 사용할 모든 재료는 신품으로써 시방서 규정에 부합되는 품질로 사업 착수일 현재 KS규정의 내용과 일치되어야 한다.

나. 검사

현장에 반입된 재료는 감독원의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다. 단, “KS”에 의하여 제작된 합격품 또는 그에 준하는 제품은 검사를 생략할 수 있다.

다. 불량재료

본 시방서 규정에 위배되는 재료는 사업에 사용할 수 없으며, 모든 불량재료는 즉시 도급자의 부담으로 사업현장에서 제거 반출하여야 한다.

6. 제작 설치

가. 작업 수행상 필요한 최소한의 자료는 발주처에서 제공할 수 있으나, 안내 시설물 제작에 소요되는 특수기술, 색상도안 등 전문성이 요구되는 사항은 발주처와 사전 협의 후 진행하여야 한다.

나. 안내 시설물에 표기되는 각종 기호, 입체그림 등은 공사 시행업체 책임 하에 성실히 진행하여야 하며 기획, 도안, 편집 시에는 발주처와 사전 협의 후 결정하여야 한다.

다. 운반은 설치현장의 관련 공정과 연관성을 고려하여 현장 반입의 가능 여부를 파악하고 감독관의 승인을 득한 후 운반해야 하며, 운반 및 설치 시 시설물 파손 및 외부 도장면의 보호를 철저히 하여 부주의로 발생되는 모든 문제는 도급자가 책임을 진다.

7. 준공검사

가. 작업완료 부분은 감독원이 지정한 공정 또는 준공에 이르렀을 때 사전에 감독원의 검사를 받는다.

나. 작업완료 후에 검사가 불가능하거나 은폐되는 부분은 감독원의 입회 하에 확인하며, 수급자 임의로 시공하여 발생되는 문제는 수급자 부담으로 재시공 할 것을 감독원이 지시할 수 있다.

8. 준공서류 제출

가. 계약상대자는 준공 완료 후 전체 물량의 시공 전, 중, 후의 사진을 제출한다.

9. 기타

가. 본 공사와 관련하여 개발된 제작물 및 기타자료 등에 대한 저작권은 발주기관에 귀속된다.

나. 본 공사 시행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 저작권, 특허권 등 권리를 사용하게 될 경우 공사시행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

다. 본 공사와 관련된 성과품에 대하여는 발주자의 승인 없이 타인에게 제공 또는 대여할 수 없으며 임의로 소유• 활용할 수 없다

라. 시공자는 공사시행 중 항시 공사가설물, 자제폐기물 등 주위 환경을 정리 정돈하여야 하며, 공사진행 중 감독책임자의 의논하여야 하고, 안전에 주의를 하여야 한다.

마. 태풍 또는 강풍 등으로 시설물이 전도되거나 표지판 등이 이탈하지 않도록 특단의 조치를 취하여 철저히 사업을 수행하여야 한다.

제2장 종합안내표지판 특별시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 경기도 영남길 종합안내표지판 부분에 대하여 적용한다.

2. 종합안내표지판 목재

가. 목재 선택

o 종합안내표지판에 사용되는 목재는 두께38T 폭285mm의 미송 방부목을 30일 이상 자연 건조한 것을 필히 사용하여야 한다.

나. 목재 가공

o 자연건조된 목재를 사용하여 오차범위 5mm내에 재단 후 포맥스가 부착되는 면을 제외한 부분을 샌드블라스트 기법으로 나무결을 살려 조각한다.

다. 구조/형상

o 종합안내표지판의 내․외면에 유해한 흠 또는 갈라진 틈이 없어야 한다.

라. 오일 스테인 도장

o 규격대로 제작된 목재를 준비하고 방부 방습기능이 있는 티크색 오일스테인으로 2회 이상 도장한다.

3. 포맥스판

가. 실사를 부착하는 포맥스판은 백색 5T 이상으로 하며 정밀 가공한 것을 사용한다.

4. 시트 실사

가. 시트실사는 자외선 및 직사광선에 변색, 탈색이 없는 솔밴 실사후 UV코팅으로 한다.

5. 매립 철물

가. 강판 4.5T를 “ㄷ“자 형태로 절곡가공하여 사각PIPE(90*90)를 50cm 길이로 절단하여 용접접합 후 광명단과 검정색 페인트로 2회 이상 도장한 것을 사용한다.

6. 조 립

가. 시트지의 가공 및 부착은 도면에 의거 정확하게 재단하여 부착한다.

나. 목재와 포맥스의 결합은 스테인레스 다보 Ø20mm를 사용한다.

다. 종합안내표지판 목재와 매립철물의 결합은 2개소씩 Ø12mm 전산볼트로 관통시켜 고정하고 둥근 캡너트로 체결한다.

7. 시 공

가. 종합안내표지판의 설치 위치에 50cm깊이로 터파기를 하고 매립철물의 하부에 "X"형태로 까치발 철물을 세팅하고 수평과 수직을 유지하면서 기초 콘크리트를 타설하여 견고하게 고정 시킨 후 설치한다.

나. 터파기를 할 수 없는 곳은 철물을 평판형으로 변경하여 콘크리트 위에 세트앙카로 고정한다.

8. 하자보수

가. 설치된 종합안내표지판이 균열, 파손, 변형 등 기타하자에 대한 하자보수 기간은 1년으로 한다.

나. 도급자는 종합안내표지판의 손상이 발생될 경우, 또는 규격, 품질 등의 제 기준에 맞지 않을 때에는 재시공한다.

제3장 구간안내표지판 및 도보여행주의사항

표지판 특별시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 영남길 구간안내표지판 및 도보여행주의사항표지판 부분에 대하여 적용한다.

2. 구간안내표지판 및 도보여행주의사항 표지판 목재

가. 목재 선택

o 각 표지판에 적용되는 목재는 두께38T 폭285mm의 미송 방부목을 30일이상 자연 건조한 것을 필히 사용하여야 한다.

나. 목재 가공

o 자연건조된 목재를 사용하여 오차범위 5mm내에 재단 후 포맥스가 부착되는 면을 제외한 부분을 샌드블라스트 기법으로 나무결을 살려 조각한다.

다. 구조/형상

o 각 표지판의 내․외면에 유해한 흠 또는 갈라진 틈이 없어야 한다.

라. 오일 스테인 도장

o 규격대로 제작된 목재를 준비하고 지정 도장작업 전 방부 방습기능이 있는 티크색 오일스테인으로 2회 이상 도장한다.

3. 포맥스판

가. 실사를 부착하는 포맥스판은 백색 5T이상으로 하며 정밀 가공한 것을 사용한다.

4. 시트 실사

가. 시트실사는 자외선 및 직사광선에 변색, 탈색이 없는 솔밴 실사후 UV코팅으로 한다.

5. 매립 철물

가. 강판 3.2T를 “ㄷ“자 형태로 절곡가공하여 사각PIPE(70*70)를 50cm 길이로 절단하여 용접접합 후 광명단과 검정색 페인트로 2회 이상 도장한 것을 사용한다.

6. 조 립

가. 시트지의 가공 및 부착은 도면에 의거 정확하게 재단하여 부착한다.

나. 목재와 포맥스의 결합은 스테인레스 다보 Ø15mm를 사용한다.

다. 각 표지판 목재와 매립철물의 결합은 2개소씩 Ø9mm 전산볼트로 관통시켜 고정하고 둥근 캡너트로 체결한다.

7. 시 공

가. 각 표지판의 설치 위치에 50cm깊이로 터파기를 하고 매립철물의 하부에 "X"형태로 까치발 철물을 세팅하고 수평과 수직을 유지하면서 기초 콘크리트를 타설하여 견고하게 고정 시킨 후 설치한다.

나. 터파기를 할 수 없는 곳은 철물을 평판형으로 변경하여 콘크리트 위에 세트앙카로 고정한다.

8. 하자보수

가. 설치된 각 표지판이 균열, 파손, 변형 등 기타하자에 대한 하자보수 기간은 1년으로 한다.

나. 도급자는 각 표지판의 손상이 발생될 경우, 또는 규격, 품질 등의 제 기준에 맞지 않을 때에는 재시공한다.

제 4장 입석방향표지판 특별시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 영남길 입석방향표지판 부분에 대하여 적용한다.

2. 입석방향표지판 목재

가. 목재 선택

o 입석방향표지판에 적용되는 목재 원목은 “적삼목”으로 2년 이상된 자연숙성목을 필히 사용하여야 한다.

나. 목재 가공

o 자연건조된 목재를 사용하여 오차범위내에 정밀 재단 후 사면 대패가공 후 #150번으로 사포작업을 한다.

다. 구조/형상

o 입석방향표지판의 내․외면에 유해한 흠 또는 갈라진 틈이 없어야 한다.

o 입석방향표지판의 표면은 매끄럽게 끝마무리하여야 하며 불순한 부착물이 있어서는 안된다.

라. 오일 스테인 도장

o 규격대로 제작된 목재를 준비하고 지정 도장작업 전 방부 방습기능이 있는 티크색 오일스테인으로 2회이상 도장한다.

3. 스테인레스 판

가. 실사를 부착하는 스테인레스판은 2/B 1T이상으로 하며 레이저로 정밀 가공한 것을 사용한다.

4. 시트 실사

가. 시트실사는 자외선 및 직사광선에 변색, 탈색이 없는 솔밴 실사후 UV코팅으로 한다.

5. 매립 철물

가. 강판 3.2T를 “ㄷ“자 형태로 절곡가공하여 사각PIPE(70*70)를 40cm 길이로 절단하여 용접접합 후 광명단과 검정색 페인트로 2회 이상 도장한 것을 사용한다.

6. 조 립

가. 시트지의 가공 및 부착은 도면에 의거 정확하게 재단하여 스테인레스판의 테두리가 1mm 씩 보이도록 정위치에 부착한다.

나. 목재와 사인물을 결합하는 나사못은 부식이 안되는 스테인레스  재질의 나사못을 사용한다.

다. 방향표지목 목재와 매립철물의 결합은 2개소씩 Ø9mm전산볼트로 관통시켜 고정하고 둥근 캡너트로 체결한다.

7. 시 공

가. 표지에 표시될 “화살표”와 “기준점과의 거리”는 설치될 현장을 확인하여 영남길의 방향에 맞추어 설치한다.

나. 방향표지목의 설치 위치에 40cm깊이로 터파기를 하고 매립철물의 하부에 "X"형태로 까치발 철물을 세팅하고 수직을 유지하면서 기초 콘크리트를 타설하여 견고하게 고정시킨 후 설치한다.

다. 터파기를 할 수 없는 곳은 철물을 평판형으로 변경하여 콘크리트 위에 세트앙카로 고정한다.

8. 하자보수

가. 설치된 방향표지목이 균열, 파손, 변형 등 기타하자에 대한 하자보수 기간은 1년으로 한다.

나. 도급자는 방향표지목의 손상이 발생될 경우, 또는 규격, 품질 등의 제기준에 맞지 않을 때에는 재시공한다.

제 5장 스토리보드 특별시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 영남길 스토리보드 부분에 대하여 적용한다.

2. 스토리보드 재질

가. 외부프레임 재질

o 전면 좌우(세로기둥)에 적용되는 재질은 구조용강관(KS D 3566)으로  외경 Ø42.7mm를 사용하여야 한다.

o 후면 세로받침기둥과 전면 가로프레임에 적용되는 재질은 구조용강관(KS D 3566)으로 외경 Ø34mm를 사용하여야 한다.

나. 내부 프레임 재질

o 전면“A"부위의 프레임 재질은 구조용각관(KS D 3568)으로  30mm×20mm×1.6T를 사용하여야 한다.

3. 설명판 재질

가. 설명판에 적용되는 목재 원목은 “레드우드 30T”로 2년 이상된 자연숙성목을 필히 사용하여야 한다.

나. 목재 가공

o 내부프레임의 내측크기와 동일하게 오차범위내에 정밀 재단 후  #150번으로 사포작업을 한다.

o 포맥스 실사가 부착되는 부분을 제외한 제목과 여백부분은 샌드블라스트 기법으로 나무결과 글자가 양각으로 나오도록 조각을 한다.(조각깊이 3~4mm)

o 조각 후 방부 방습기능이 있는 티크색 오일스테인으로 2회이상 도장한다.

o 오일스테인이 충분히 건조되면 지정색 락카페인트로 채색을 한다.

4. 도장

가. 프레임의 도색은 PANTONE 19-1218 TPX 칼라로 2회이상 도색한다.

5. 조 립

가. 설명판을 내부프레임에 끼워놓고 옆면에서 부식이 안되는 델타나사못으로 고정 부착한다.

6. 시 공

가. 프레임의 3각 지지기둥을 40cm 길이로 연장한 후 T자형태로 까치발을 20cm길이로 용접하여 매립한다.

나. 설치위치에 3개의 매립터파기를 40cm 깊이로 하고 수직을 유지하면서 기초 콘크리트를 타설하여 견고하게 고정시킨 후 설치한다.

다. 터파기를 할 수 없는 곳은 철물을 평판형으로 변경하여 콘크리트위에 세트앙카로 고정한다.

7. 하자보수

가. 설치된 스토리보드의 파손, 변형 등 기타하자에 대한 하자보수 기간은 1년으로 한다.

나. 도급자는 스토리보드의 손상이 발생될 경우, 또는 규격, 품질 등의 제 기준에 맞지 않을 때에는 재시공한다.

제 6장 영남대로 원형 표지판 특별시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 영남대로 원형 표지판에 대하여 적용한다.

2. 영남대로 표지판(스프링형) 재질

가. 원목판 재질

o 원목판의 재질은 시프러스 원목판재 19T로서 1년 이상 자연건조된 것을 사용하며, 표면을 #150번으로 사포 작업을 한다.

나. 스프링의 재질

o 후면에 부착되는 스프링은 부식이 안되는 스테인레스 스프링을 사용하여야 한다.

3. 포맥스판

가. 실사를 부착하는 포맥스판은 2T로 하며 정밀 가공한 것을 사용한다.

4. 시트 실사

가. 시트 실사는 자외선 및 직사광선에 변색, 탈색이 없는 솔밴 실사 후 UV코팅으로 한다.

5. 조립

가. 포맥스에 실사 시트를 부착할 때 좌우상하 1mm 작게 재단하여 포맥스 부분이 1mm씩 테두리가 보이도록 한다.

나. 실사 시트를 부착하기 전에 포맥스를 시프러스 원목판에 나사못으로 부착한 후 실사시트를 부착한다.

다. 뒷면의 삼각고리는 스테인레스 나사목으로 고정하고 스테인레스 스프링을 부착기둥의 지름에 맞게 절단하여 삼각고리 2곳을 관통하여 부착한다.

제 7장 우회로 안내 표지판•농작물훼손금지 표지판

특별 시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 영남길 우회로 안내 표지판과 농작물훼손금지 표지판 부분에 대하여 적용한다.

2. 표지판 목재

가. 목재 선택

o 각 표지판에 적용되는 목재 원목은 “레드우드” 40T로 2년 이상된 자연숙성목을 필히 사용하여야 한다.

나. 목재 가공

o 자연건조된 목재를 사용하여 오차범위내에 정밀 재단 후 사면 대패가공 후 #150번으로 사포작업을 한다.

다. 구조/형상

o 각 표지판의 내․외면에 유해한 흠 또는 갈라진 틈이 없어야 한다.

o 각 표지판의 표면은 매끄럽게 끝마무리하여야 하며 불순한 부착물이 있어서는 안된다.

라. 오일 스테인 도장

o 규격대로 제작된 목재를 준비하고 지정 도장작업 전 방부 방습기능이 있는 코코넛색 오일스테인으로 2회이상 도장한다.

3. 스테인레스 판

가. 실사를 부착하는 스테인레스판은 2/B 1T이상으로 하며 레이저로 정밀 가공한 것을 사용한다.

4. 시트 실사

가. 시트실사는 자외선 및 직사광선에 변색, 탈색이 없는 솔밴 실사후 UV코팅으로 한다.

5. 매립 철물

가. 강판 3.2T를 “ㄷ“자 형태로 절곡가공하여 사각PIPE(40*40) 2개를 40cm 길이로 절단하여 용접접합 후 광명단과 검정색 페인트로 2회 이상 도장한 것을 사용한다.

6. 조 립

가. 시트지의 가공 및 부착은 도면에 의거 정확하게 재단하여 포맥스판의 테두리가 1mm 씩 보이도록 정위치에 부착한다.

나. 표지판과 사인물을 결합하는 다보는 부식이 안되는 스테인레스 재질의 Ø15mm다보를 사용한다.

다. 방향표지목 목재와 매립철물의 결합은 3개소씩 Ø9mm전산볼트로 관통시켜 너트로 고정하고 갈색플라스틱 둥근캡을 넣고 체결한다.

7. 시 공

가. 표지판의 설치 위치에 40cm깊이로 터파기를 하고 매립철물의 하부에 "X"형태로 까치발 철물을 세팅하고 수직과 수평을 유지면서 기초 콘크리트를 타설하여 견고하게 고정시킨 후 설치한다.

나. 터파기를 할 수 없는 곳은 철물을 평판형으로 변경하여 콘크리트 위에 세트앙카로 고정한다.

8. 하자보수

가. 설치된 표지판이 균열, 파손, 변형 등 기타하자에 대한 하자보수 기간은 1년으로 한다.

나. 도급자는 표지판의 손상이 발생될 경우, 또는 규격, 품질 등의 제기준에 맞지 않을 때에는 재시공한다.

제 8장 스탬프함 제작 특별시방서

1. 스탬프함

가. 재질

영남길 스탬프함의 재질은 철제 재질로 분제도장 후 열처리한다.

나. 색상

영남길 스탬프함의 색상은 영남길 고유색상으로 한다.

다. 규격

스탬프함의 규격은 다음과 같다

o  전체 높이 : 1255mm 가로폭 : 190mm  깊이 : 300mm

o  몸체 높이 : 255mm  가로 : 190mm~210mm 깊이 : 300mm

2. 제작 및 조립

가. 스탬프함의 제작은 다음 도면에 의거 정확하게 재단하여 제작•조립한다.

스탬프함 도면1(전체규격)

스탬프함 도면2(전면부 규격)

스탬프함 도면3(조립)
스탬프함 제작 도면	조립 후 완성

3. 시 공

가. 프레임의 지지기둥을 40cm 길이로 연장한 후 T자형태로 까치발을 20cm길이로 용접하여 매립한다.

나. 설치위치에 매립터파기를 40cm 깊이로 하고 수직을 유지하면서 기초 콘크리트를 타설하여 견고하게 고정시킨 후 설치한다.

다. 터파기를 할 수 없는 곳은 철물을 평판형으로 변경하여 콘크리트 위에 세트앙카로 고정한다.

4. 하자보수

가. 설치된 스탬프함의 파손, 변형 등 기타하자에 대한 하자보수 기간은 1년으로 한다.

나. 도급자는 스탬프함의 손상이 발생될 경우, 또는 규격, 품질 등의 제 기준에 맞지 않을 때에는 재시공한다.