남한산성 제1남옹성

3D 이미지스캔 및 도면작성 과업지시서

2014. 11.

경기문화재연구원

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 남한산성 제1남옹성 3D 이미지스캔 및 도면작성

나. 용역목적

◦ 남한산성 제1남옹성 발굴조사 지역 3D 이미지스캔 및 도면작성

다. 용역대상 : 남한산성 제1남옹성(면적: 2,381㎡)

라. 용역내용

◦ 기준점측량(GPS, Total station등 사용)

◦ 사진촬영

- 유적의 평면,입면,단면도 제작을 위해 무인항공기(멀티콥터)를 이용하여 수         평면과 수직면 등의 유적실측에 필요한 모든 데이터가 포함 될 수 있도록          무인항공 촬영을 실시한다.

- 과업의 정확한 디지털 도화를 위해 50% 이상 중복 좔영한다.

- 본 과업에 사용되는 카메라는 DSLR 1,500만 화소 이상이어야 한다

◦ 3D 이미지 데이타 후처리

- 디지털 이미지 데이터는 자동 디지털도화 방식을 사용하는 SW에서 처리한다

- 전체 모델링 정밀도는 국가기준점(GPS상시관측도 3점, 국가수준점 2급을 사         용하여 현장 필요장소에 CP점 6점 이상을 설치하고 오차조정을 한다.

- 2D 도면 제작을 위해 평면, 입면, 단면 이미지를 취득한다.

◦ 도면작성

-CAD도면은 1:1스케일로 작성하고 평ㆍ입ㆍ단면도 등 세부도면을 제작한다.

-도면은 A3, A4의 도면에 맞게 레이어 및 선의 굵기, 스케일을 발주처와 협의      하여 지정하여 수행한다.

마. 용역수행 조건

◦ 공공측량업 등록된 업체

◦ 지역제한(경기도 업체)

2. 과업내용

가. 과업수행 일반사항

◦ 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계를 제출하여야 하며, 착수계에

포함될 내용은 다음과 같다

- 과업수행계획서(측량계획, 수행조직표 등)

- 과업수행 예정공정표, 인력 및 장비투입계획서, 현장대리인 선임계, 보안각서 등      ◦ 본 용역에 참가하는 기술자 중 본 과업을 수행하기에 적합하지 않거나 불성        실할 경우, 발주처는 참여기술자 교체를 요구할 수 있으며, 이때 계약상           대자는 즉시 응해야 한다.

◦ 계약상대자는 과업수행기간 중 발주처에 적극 협력하여야 하며, 책임기술자        의 변경시 발주처에 즉시 통보하여야 한다.

◦ 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에는 과업의 일부를 변경할 수 있다.

◦ 과업종료 후 성과물은 종합적인 기술적 자원이므로 계약상대자는 과업의 질        과 정확도에 대해 책임을 진다.

◦ 발주처는 다음과 같은 사유로 수행기관이 과업수행을 계속하기가 곤란하다고        판단될 때에는 본 계약을 해약할 수 있다.

- 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

- 발주처의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

◦ 본 과업의 성과품이나 조사연구시 발생되는 결과물은 발주처의 소유 및 권한        으로 한다.

나. 과업수행기간

◦ 본 용역의 과업기간은 착수일로부터 240일간 으로 하며, 다음 사항 등에 대        해 발주처의 승인을 득한 후 기간을 조정할 수 있다.

- 천재지변 등 불가항력으로 과업수행에 차질이 있을 때

- 발주처의 지시에 의해 과업이 중단되거나 과업내용이 변경 또는 증감되었을 때

다. 책임기술자 준수사항

◦ 책임기술자는 계약상대자를 대표하여 발주처와 사업진행에 관하여 협의 등을        해야 한다.

◦ 책임기술자는 과업계획서에 제시된 사항에 의거하여 성실히 과업 수행에 임        해야 한다.

◦ 발주처에서 관계전문가 또는 감독공무원을 현장에 파견하여 과업수행사항을 확

인 시 책임기술자는 이에 협조하여야 한다.

라. 보안사항

◦ 용역 수행 중 부분적으로 특정기관 및 전문가에게 의뢰하여 수행할 경우 과        업내용 및 보안에 대하여 계약상대자는 책임을 진다.

◦ 계약상대자는 모든 성과품을 발주처의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또        는 외부로 유출시켜서는 아니 되며, 보안사항 불이행으로 인한 제반문제에         대하여 책임을 진다.

마. 안전관리

◦ 현장조사 인원에 대해 불안전한 행동이나 조건이 존재하지 않도록 적절하게         관리와 통제를 하여 사고를 예방하여야 하며, 현장조사 시행 중 발생한 모든 사        고에 대하여 계약상대자가 책임을 진다.

바. 기타사항

◦ 본 과업지시서에 언급되지 아니하고 과업수행으로 야기되는 제반사항이나          어구의 해석, 관계규정의 적용 등은 발주처와의 협의, 관계법령, 예규 등            에 의한다.

◦ 용역준공 후에도 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 발주처의 수정보완             요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정조치 하여야 한다.

◦ 관련기관과 협의사항이 있을 시는 사전에 우리 연구원와 협의를 거쳐야 한         다.

◦ 실측조사의 편의를 위해 이동, 가설한 시설물은 조사 종료시 원상복구하여         야 한다.

◦ 계약상대자는 조사에 필요한 인원을 선정할 때 다음 사항을 준수하여야 한         다.

- 본 과업에는 전문분야에 관한 지식과 경험이 풍부한 인력을 투입하여야 하며         사업의 충실한 수행을 위하여 해당 분야에 대한 전문가를 참여하게 할 수 있다.

◦ 책임기술자는 조사일정 및 방법을 발주처와 협의하고 감독연구원의 승인을         득한 후 실측조사를 실시하여야 한다.

3. 성과품 작성 및 제출

사업시행자는 디지털기록사업에 대한 결과물을 다음과 같이 구성하여 제출하여야 한다.

가. 사진이미지스캔 데이타

1. 3D Model 데이터 PDF파일

2. 평면, 입면, 단면 TIF파일

3. 사진 원본파일 일체

나. 도면(A3,A4) 인쇄본 3부

1. 결과물 출력자료 : 전체배치도, 유구별 평면도·입면도·단면도

다. 상기목록을 수록한 DVD 2부.